### Modifica impostazioni TCP/IP

È possibile specificare nuove impostazioni TCP/IP (IPv4) per questa stampante. Prima di modificare le impostazioni, consultare l'amministratore di rete.

Nota: sebbene l'utility di installazione rilevi le impostazioni del sistema e fornisca le impostazioni TCP/IP consigliate, sia IPv4 che IPv6, è possibile modificare le impostazioni IPv4 (questa utility può essere utilizzata esclusivamente per la configurazione manuale delle impostazioni IPv4). I valori dei parametri assegnati dall'utente vengono configurati sulla stampante solo al termine dell'installazione.

· Se la stampante non ha impostazioni TCP/IP valide:
Immettere nei campi forniti un indirizzo IP (IPv4) valido per la stampante, una maschera di sottorete valida e un indirizzo IP valido per il gateway. Prima di assegnare questi valori, consultare l'amministratore di rete.

Fare clic su Impostazioni consigliate per fare in modo che i parametri TCP/IP vengano immessi automaticamente dall'utility di installazione.

Casella di controllo Usa nome porta predefinito (solo Windows NT, 2000 e XP). Selezionare questa casella per utilizzare le impostazioni di porta predefinite per la stampante. Se questa casella non è selezionata, nella successiva schermata della procedura guidata verrà visualizzata la finestra di dialogo Nome porta.

ATTENZIONE: se la stampante verrà collegata ad altre reti, è possibile che le impostazioni TCP/IP consigliate dall'utility non siano globalmente univoche e che quindi si verifichino dei conflitti con altre periferiche. Pertanto, è necessario eseguire con molta attenzione la connessione ad altre reti TCP/IP.

· Se la stampante ha impostazioni TCP/IP valide:
Vengono visualizzate le impostazioni TCP/IP correnti.

ATTENZIONE: la modifica di impostazioni TCP/IP valide può impedire l'accesso da parte di altri utenti. Prima di apportare modifiche a impostazioni valide, consultare l'amministratore di rete.

Nota: Se i parametri TCP/IP sono protetti da password dal software di gestione, come HP Web Jetadmin, i campi di immissione saranno ombreggiati.

Casella di controllo Usa nome porta predefinito (solo Windows NT, 2000 e XP). Selezionare questa casella per utilizzare le impostazioni di porta predefinite per la stampante. Se questa casella non è selezionata, nella successiva schermata della procedura guidata verrà visualizzata la finestra di dialogo Nome porta.

#### Per ulteriori informazioni:

Glossario dei termini relativi alla stampa in rete