### Rognage automatique

Vous pouvez numériser des documents multiples placés sur la vitre du scanner en activant la case à cocher Rognage automatique dans la boîte de dialogue Configuration du ControlCenter. Lorsque vous activez l'option Rognage automatique, l'appareil numérise chaque document et crée des fichiers séparés. Par exemple, si vous placez trois documents sur la vitre du scanner, l'appareil numérise et crée trois fichiers distincts. Si vous voulez créer un fichier de trois pages, choisissez TIFF multipage, PDF ou XML Paper Specification dans la zone Type de fichier.

1. | 0,4 po (10 mm) ou plus long
2. | 0,8 po (20 mm) ou plus long (bas)

#### Instructions pour le rognage automatique

• | Ce réglage n'est disponible que pour du papier rectangulaire ou carré.
• | Si votre document est trop long ou trop large, il ne fonctionnera pas correctement.
• | Si vous employez ce réglage, vous devez utiliser la vitre du scanner.
• | Vous devez éloigner les documents des bords de la vitre du scanner, comme dans l'illustration.
• | Les documents doivent être éloignés d'au moins 0,4 po (10 mm) l'un de l'autre.
• | Rognage automatique corrige le biais du document sur la vitre du scanner, mais si votre document est de biais de plus de 10 degrés, ce réglage ne fonctionne pas.
• | La fonctionnalité Rognage automatique peut prendre en charge 16 documents au maximum, en fonction de leur taille.
• | Si vous choisissez Rognage automatique, vous ne pouvez pas choisir Afficher l’interface du scanner ni Taille document.

Haut de la page