# Устранение неполадок (Выключено)

# Отображается сообщение «Не удалось подключиться к марш. беспров. сети <См. рук-во>»

1. Проверка 1 Маршрутизатор беспроводной сети включен?

   Если устройство уже включено, выключите, а затем снова включите его.

   Не переходите к следующему экрану этого руководства, пока не включите питание. Подключение к маршрутизатору беспроводной сети может быть временно выключено.

2. Проверка 2 Сбросьте ошибку, а затем повторите настройку принтера.

   Нажмите кнопку OK.

   - Выполните повторно настройку вручную

   Перейдите по ссылке и продолжите с действия 5.