# Riešenie problémov –WEP–

# Zobrazí sa správa „Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču bolo neúspešné <Pozri príručka>“

1. Kontrola č. 1 Skontrolujte, či sú zadané heslo bezdrôtového smerovača a vybraté číslo kľúča WEP správne.

2. Kontrola č. 2 Vynulujte chybu a zopakujte nastavenie tlačiarne.

   Stlačte tlačidlo OK.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Ak chcete zmeniť použité číslo kľúča WEP, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača a nastavte bezdrôtové pripojenie znovu.

   Podrobné informácie o zmene čísla kľúča WEP bezdrôtového smerovača nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.

3. Kontrola č. 3 Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.

   Ak je funkcia DHCP bezdrôtového smerovača vypnutá, zapnite ju a znova nakonfigurujte nastavenia bezdrôtového pripojenia.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

4. Kontrola č. 4 Skontrolujte kľúč WEP bezdrôtového smerovača.

   Ak používate bezdrôtový smerovač, ktorý automaticky vytvára kľúče WEP, skontrolujte kľúč WEP (hexadecimálny), ktorý bezdrôtový smerovač automaticky vytvoril, a potom ho zadajte v tlačiarni.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

5. Kontrola č. 5 Skontrolujte nastavenia filtrovanie adries MAC.

   Ak je v bezdrôtovom smerovači zapnuté filtrovanie adries MAC, zmeňte nastavenia tak, aby sa akceptovala adresa MAC tlačiarne.

   Ak chcete skontrolovať adresu MAC tlačiarne, postupujte podľa týchto krokov.

   1. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).
   2. Pomocou tlačidiel alebo vyberte položku Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.
   3. Vyberte možnosť Nastavenia LAN (LAN settings) a stlačte tlačidlo OK.
   4. Vyberte možnosť Tlač podrobn. o LAN (Print LAN details) a stlačte tlačidlo OK.
   5. Prečítajte si informácie „MAC address of wireless LAN“ na vytlačených údajoch k sieti LAN.
   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Ak je v bezdrôtovom smerovači vypnuté filtrovanie adries MAC, znova nakonfigurujte nastavenia bezdrôtového pripojenia.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Podrobné informácie o kontrole alebo zmene nastavení bezdrôtového smerovača nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.