# Poznámky k připojení Wi-Fi

Důležité

- Pokud k tiskárně v režimu Přímé připojení (Direct Connection) připojíte zařízení s přístupem k internetu prostřednictvím bezdrátového směrovače, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím mobilních dat. V závislosti na využívaných službách vám mohou vám být po připojení k Internetu s využitím mobilních dat účtovány poplatky.

  - Po připojení zařízení k tiskárně v režimu Přímé připojení (Direct Connection) se informace o připojení uloží v nastavení Wi-Fi. Zařízení se k tiskárně může připojit automaticky i po jeho odpojení nebo připojení k jinému bezdrátovému směrovači.
  - Aby nedocházelo k automatickému připojení k tiskárně v režimu Přímé připojení (Direct Connection), je vhodné po použití tiskárny upravit režim připojení nebo v nastavení Wi-Fi zařízení zakázat automatické připojení.
    Podrobné informace o změně nastavení zařízení naleznete v příručce dodané k zařízení, případně se obraťte na jeho výrobce.

- Při navázání připojení zařízení k tiskárně v režimu Přímé připojení (Direct Connection) nemusí být (v závislosti na vašem prostředí) připojení k internetu k dispozici. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.
- Pokud je již zařízení připojeno k síti, není možné je připojit i k tiskárně, která se nachází v režimu Přímé připojení (Direct Connection). Přerušte připojení k síti a pokračujte v nastavení.
- V režimu Přímé připojení (Direct Connection) můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva.
  V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
- Zařízení připojená k tiskárně v režimu Přímé připojení (Direct Connection) nemohou navzájem komunikovat.
- V aktivním režimu Přímé připojení (Direct Connection) nebudou k dispozici aktualizace firmwaru tiskárny.
- Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače a vy je chcete znovu připojit prostřednictvím stejné metody připojení, nejprve je odpojte. Připojení mezi zařízením a tiskárnou můžete přerušit na obrazovce pro nastavení Wi-Fi.