# การแก้ไขปัญหา -Manual setup-

# "ตรวจไม่พบเราเตอร์ที่มีชื่ออย่างนั้น <อ่านคู่มือการใช้งาน>" ปรากฏขึ้น

1. ตรวจสอบ 1 เราเตอร์แบบไร้สายเปิดอยู่หรือไม่

   หากเปิดเครื่องอยู่แล้ว ให้ปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

   อย่าดำเนินการต่อไปยังหน้าจอถัดไปของคำแนะนำนี้จนกว่าเครื่องจะเปิด การเชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายจะปิดใช้งานโดยชั่วคราว

   กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันว่าชื่อเราเตอร์แบบไร้สาย (SSID) ถูกต้อง และกดปุ่ม OK อีกครั้ง

   - กลับไปที่ขั้นตอน

## หากยังตรวจไม่พบเราเตอร์แบบไร้สาย

1. ตรวจสอบ 2 ชื่อเราเตอร์แบบไร้สาย (SSID) ที่ป้อนถูกต้องหรือไม่

2. ตรวจสอบ 3 เราเตอร์แบบไร้สายและเครื่องพิมพ์ถูกติดตั้งในที่โล่งซึ่งการสื่อสารแบบไร้สายสามารถทำได้หรือไม่

3. ตรวจสอบ 4 เราเตอร์แบบไร้สายทำงานใน IEEE802.11n, IEEE802.11g หรือ IEEE802.11b หรือไม่

   กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันว่าชื่อเราเตอร์แบบไร้สาย (SSID) ถูกต้อง และกดปุ่ม OK อีกครั้ง

   - กลับไปที่ขั้นตอน

4. ตรวจสอบ 5 ตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย

   หากการกระจายสัญญาณแบบ SSID (เช่น การเชื่อมต่อ "ชนิดใดชนิดหนึ่ง") ถูกปิดใช้งานอยู่หรือโหมดลับถูกเปิดใช้งานอยู่บนเราเตอร์แบบไร้สาย ให้เปิดใช้งานการกระจายสัญญาณแบบ SSID หรือปิดใช้งานโหมดลับ

   เลือก Search again จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อค้นหาเราเตอร์แบบไร้สายอีกครั้ง

   - กลับไปที่ขั้นตอน

5. ตรวจสอบ 6 ตรวจสอบการตั้งค่าโพโทรคอลความปลอดภัยของเราเตอร์แบบไร้สาย (วิธีการเข้ารหัส)

   หากได้ตั้งค่า "โครงการ WPA/WPA2" ให้เปลี่ยนเป็น "ส่วนบุคคล WPA/WPA2" บนเราเตอร์แบบไร้สาย เครื่องพิมพ์นี้ไม่สนับสนุน "โครงการ WPA/WPA2"

   - ป้อนชื่อเราเตอร์แบบไร้สายโดยตรงอีกครั้ง

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนโพรโทคอลความปลอดภัย (มาตรฐานการเข้ารหัส) ที่ใช้โดยเราเตอร์แบบไร้สาย โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว