# Risoluzione dei problemi -WEP-

# Viene visualizzato "Conn. al router wireless non riuscita <Vedere manuale>"

1. Controllo1 Verificare che la password immessa per il router wireless e il numero di chiave WEP selezionato siano corretti.

2. Controllo2 Ripristinare l'errore e ripetere l'impostazione della stampante.

   Premere il pulsante OK.

   - Riconfigurare l'Impostazione manuale

   Per modificare il numero di chiave WEP da utilizzare, modificare le impostazioni del router wireless e riconfigurare la connessione wireless.

   Per informazioni su come modificare il numero di chiave WEP del router wireless, vedere il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

3. Controllo3 Controllare le impostazioni del router wireless.

   Se la funzione DHCP del router wireless non è attiva, attivarla e configurare nuovamente le impostazioni della connessione wireless.

   - Riconfigurare l'Impostazione manuale

4. Controllo4 Controllare la chiave WEP del router wireless.

   Se si utilizza un router wireless che crea automaticamente chiavi WEP, verificare la chiave WEP (esadecimale) creata automaticamente dal router wireless e immetterla nella stampante.

   - Riconfigurare l'Impostazione manuale

5. Controllo5 Controllare le impostazioni di filtro dell'indirizzo MAC.

   Se il filtro degli indirizzi MAC è attivato nel router wireless, modificare le impostazioni in modo che l'indirizzo MAC della stampante venga accettato.

   Per verificare l'indirizzo MAC della stampante, attenersi alla procedura riportata di seguito.

   1. Premere il pulsante Impostazione (Setup).
   2. Utilizzare il pulsante o per selezionare Impostaz. periferica (Device settings) e premere il pulsante OK.
   3. Selezionare Impostazioni LAN (LAN settings) e premere il pulsante OK.
   4. Selezionare Stampa dettagli LAN (Print LAN details) e premere il pulsante OK.
   5. Verificare l'MAC address of wireless LAN dei dettagli LAN stampati.
   - Riconfigurare l'Impostazione manuale

   Quando il filtro degli indirizzi MAC è disattivato nel router wireless, configurare nuovamente le impostazioni della connessione wireless.

   - Riconfigurare l'Impostazione manuale

   Per informazioni su come verificare o modificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.

## Se nessuna delle misure precedenti consente di risolvere il problema

1. Controllo6 Immettere direttamente il nome del router wireless e configurare nuovamente la connessione wireless.

   - Immettere direttamente il nome del router wireless

   Per informazioni su come verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.