# El ile ayarlar

1. Diğer ayarlar (Other setup) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

2. El ile ayarlar (Manual setup) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

3. Kablosuz yönlendiricinizi seçin ve OK düğmesine basın.

   Farklı bir ekran görüntülenirse veya kablosuz yönlendirici bulunamazsa "Sorun Giderme" bölümüne bakın.

   - Ynlndrc dğrdn girişi seçeneğini belirlediyseniz, buraya bakın

4. OK düğmesine basın.

5. Kablosuz yönlendiricide ayarlanmış olan güvenlik protokolünü seçin ve OK düğmesine basın.

   "Bağlantı (Connected)" görüntülenirse, ağ için parolaya ihtiyaç yok demektir. Sonraki adımda "Devre dışı bırak (Disable)" öğesini seçin ve kuruluma devam edin.

6. Kablosuz yönlendiricisinde ayarlı güvenlik protokolünü seçin.

   - Devre Dışı Bırak
   - WEP
   - WPA/WPA2