# Anmärkningar om Wi-Fi-anslutning

- Kontrollera att datorn och den trådlösa routern (A) är anslutna. För mer information om hur du kontrollerar inställningarna, se den trådlösa routerns handbok eller kontakta tillverkaren.

- Konfiguration, routerns funktioner, konfigurationsmetoder och säkerhetsinställningar för trådlösa routrar kan variera beroende på systemmiljö. Mer information finns i handboken för din trådlösa router. Du kan även kontakta enhetens tillverkare.
- Den här skrivaren har inte stöd för IEEE802.11ac, IEEE802.11a eller IEEE802.11n (5 GHz). Kontrollera om din enhet stöder IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g eller IEEE802.11b.
- Om enheten är inställd på läget "endast IEEE802.11n" kan inte WEP eller TKIP användas som ett säkerhetsprotokoll. Ändra enhetens säkerhetsprotokoll till något annat än WEP och TKIP eller ändra inställningen till något annat än "endast IEEE802.11n".
  Anslutningen mellan enheten och den trådlösa routern kommer att inaktiveras tillfälligt medan inställningen ändras. Gå inte till nästa skärm förrän du är klar med inställningarna.
- Om du ska använda enheten i en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
- Observera att om du ansluter till ett nätverk som inte är säkerhetsskyddat finns det risk för att obehöriga får åtkomst till personlig information.
- Du kan inte använda en skrivare med både trådlös och fast anslutning samtidigt. LAN och USB kan användas samtidigt.