# Fehlersuche -Manuelle Verbindung-

# „Der direkt eing. Router wurde nicht erkannt <s. Handbuch>” wird angezeigt

1. Test 1 Ist der Wireless Router eingeschaltet?

   Falls es bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.

   Fahren Sie nicht mit dem nächsten Bildschirm dieses Handbuchs fort, bevor das Gerät eingeschaltet ist. Die Verbindung zum Wireless Router wird zeitweise getrennt.

   Drücken Sie die Taste OK, um zu überprüfen, ob der Name des Wireless Routers (SSID) richtig ist, und drücken dann die Taste OK erneut.

   - Zurück zum Verfahren

## Wenn der Wireless Router immer noch nicht erkannt wird

1. Test 2 Ist der eingegebene Wireless Router-Name (SSID) korrekt?

2. Test 3 Sind der Wireless Router und der Drucker in einem offenen Bereich installiert, in dem die kabellose Kommunikation möglich ist?

3. Test 4 Wird der Wireless Router in IEEE802.11n, IEEE802.11g oder IEEE802.11b betrieben?

   Drücken Sie die Taste OK, um zu überprüfen, ob der Name des Wireless Routers (SSID) richtig ist, und drücken dann die Taste OK erneut.

   - Zurück zum Verfahren

4. Test 5 Überprüfen Sie die Einstellungen des Wireless Routers.

   Wenn die SSID-Übertragung (Verbindung über eine beliebige SSID usw.) deaktiviert oder der geschützte Modus am Wireless Router aktiviert ist, aktivieren Sie die SSID-Übertragung oder deaktivieren Sie den geschützten Modus.

   Wählen Sie Erneut suchen (Search again) aus und drücken Sie die Taste OK, um den Wireless Router erneut zu suchen.

   - Zurück zum Verfahren

5. Test 6 Überprüfen Sie die Einstellungen des Wireless Router-Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsmethode).

   Wenn Firmenweiter „WPA/Firmenweiter WPA2” festgelegt ist, ändern Sie dies in „Persönlicher WPA/Persönlicher WPA2” auf dem Wireless Router. Dieser Drucker unterstützt "Firmenweiter WPA/WPA2" nicht.

   - Erneut den Wireless Router-Namen direkt eingeben

   Weitere Einzelheiten zum Ändern des Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsstandard) für den Wireless Router finden Sie im Handbuch des Wireless Routers, oder wenden Sie sich an den Hersteller.