# Solución de problemas -WPS (código PIN)-

# Aparece "Los códigos PIN no coinciden <Ver manual>".

Esta pantalla aparece si la configuración de WPS no se completa en el tiempo especificado.

1. Comprobación 1 Vuelva a realizar la configuración y establezca el nuevo código PIN que se muestra en la pantalla en el router inalámbrico.

2. Comprobación 2 Restablezca el error y vuelva a realizar la configuración de la impresora.

   Pulse el botón OK.

   - Vuelva a establecer la conexión WPS (código PIN)

3. Comprobación 3 ¿Está encendido el router inalámbrico?

   Si ya está encendida, apáguela y vuelva a encenderla.

   No continúe con la pantalla siguiente de esta guía hasta que la alimentación esté encendida. La conexión al router inalámbrico se desactivará de forma temporal.