# Отстраняване на неизправности –WPS (PIN код)–

# Показва се "PIN кодовете не съвпадат <Вж. ръководството>"

Този екран се показва, когато настройката на WPS не е завършена в рамките на зададеното време.

1. Проверка 1 Извършете отново настройката и задайте новия PIN код, показан на екрана, на безжичния рутер.

2. Проверка 2 Нулирайте грешката и след това извършете отново настройка на принтера.

   Натиснете бутона OK.

   - Повторно установяване на WPS (PIN код) връзка

3. Проверка 3 Безжичният рутер включен ли е?

   Ако вече е включено, изключете го и след това го включете отново.

   Не преминавайте към следващия екран на това ръководство, докато не се включи захранването. Връзката с безжичния рутер ще бъде временно прекъсната.