# Problemen oplossen -WPS (PINcode)-

# 'Pincodes komen niet overeen <zie handleiding>' wordt weergegeven

Dit scherm wordt weergegeven wanneer WPS niet binnen de opgegeven tijd is ingesteld.

1. Controle 1 Voer de instellingen opnieuw uit en stel de nieuwe PIN-code in die wordt weergegeven op het scherm van de draadloze router.

2. Controle 2 Herstel de fout en voer de installatie van de printer opnieuw uit.

   Druk op de knop OK.

   - De WPS-verbinding (PIN-code) opnieuw instellen

3. Controle 3 Is de draadloze router ingeschakeld?

   Als het al is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.

   Ga pas verder naar het volgende scherm van deze handleiding als de stroomvoorziening is ingeschakeld. De verbinding met de draadloze router wordt tijdelijk uitgeschakeld.