# Odpravljanje težav – WPS (koda PIN) –

# Prikaže se sporočilo »Kode PIN se ne ujemajo <Glejte priročnik>«.

Ta zaslon se prikaže, če nastavitev WPS ni dokončana v določenem času.

1. 1. preverjanje Ponovite nastavitev in nastavite novo kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu brezžičnega usmerjevalnika.

2. 2. preverjanje Ponastavite napako in znova izvedite nastavitev tiskalnika.

   Pritisnite gumb OK.

   - Znova vzpostavite povezavo WPS (koda PIN)

3. 3. preverjanje Je brezžični usmerjevalnik vklopljen?

   Če je že vklopljena, jo izklopite in nato znova vklopite.

   Ne nadaljujte s prikazom naslednjega zaslona tega priročnika, dokler je napajanje vklopljeno. Povezava z brezžičnim usmerjevalnikom bo začasno onemogočena.