# Wi-Fi Bağlantısı Üzerine Notlar

Önemli

- Aygıt, kablosuz yönlendiricisi aracılığıyla İnternet'e bağlıysa ve onu Doğrudan bağlantı (Direct Connection) modundaki bir yazıcıya bağlarsanız, aygıt ile kablosuz yönlendiricisi arasındaki bağlantı devre dışı bırakılır. Bu durumda, cihazınıza bağlı olarak cihazın bağlantısı otomatik şekilde bir mobil veri bağlantısına geçiş yapabilir. Mobil veri bağlantısı kullanarak Internet'e bağlandığınızda, sözleşmenize bağlı olarak ücret uygulanabilir.

  - Aygıt ve yazıcıyı Doğrudan bağlantı (Direct Connection) ile bağladığınızda, bağlantı bilgileri Wi-Fi ayarlarına kaydedilir. Cihaz başka bir kablosuz yönlendiriciye bağlandıktan veya bağlantısı kesildikten sonra da otomatik olarak yazıcıya bağlanabilir.
  - Doğrudan bağlantı (Direct Connection) modundaki yazıcıyla otomatik bağlantıyı önlemek için yazıcıyı kullandıktan sonra bağlantı modunu değiştirin veya aygıtın Wi-Fi ayarlarında otomatik olarak bağlanmayacak şekilde ayarlama yapın.
    Cihazınızın ayarlarını değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için cihazla birlikte verilen el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.

- Aygıtı ve yazıcıyı Doğrudan bağlantı (Direct Connection) ile bağlarsanız, ortamınıza göre İnternet bağlantısı kullanılamayabilir. Bu durumda, yazıcı için web hizmetleri kullanılamaz.
- Aygıt zaten bir ağa bağlıysa, Doğrudan bağlantı (Direct Connection) modunda onu bir yazıcıya bağlayamazsınız. Ağ bağlantısını devre dışı bırakın ve kuruluma devam edin.
- Doğrudan bağlantı (Direct Connection) modunda, aynı anda en fazla beş aygıt bağlayabilirsiniz. Beş cihaz bağlıyken altıncı bir cihazı bağlamaya çalışırsanız hata görüntülenir.
  Hata görüntülenirse, yazıcıyı kullanmayan bir cihazın bağlantısını kesip ayarları yeniden yapın.
- Doğrudan bağlantı (Direct Connection) ile yazıcıya bağlı aygıtlar, birbiriyle iletişim kuramaz.
- Doğrudan bağlantı (Direct Connection) kullanılırken, yazıcıya ait üretici yazılımı güncelleştirmeleri kullanılamaz.
- Kablosuz yönlendirici kullanılmadan bir cihaz yazıcıya bağlandığında ve aynı bağlantı yöntemini kullanarak cihazı yeniden ayarlamak istediğinizde önce cihazın bağlantısını kesin. Wi-Fi ayarı ekranında cihaz ile yazıcı aracındaki bağlantıyı devre dışı bırakın.