# Obrazovka Výber siete (SSID)

Ak pripojenie medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom nie je možné vytvoriť automaticky, sa zobrazí obrazovka Výber siete (SSID) (Select Network (SSID)).

Podľa krokov uvedených nižšie prepojte tlačiareň a bezdrôtovým smerovačom.

1. Zo zoznamu Sieťový názov (SSID): (Network Name (SSID):) vyberte názov siete (SSID) bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

   Ak v zozname váš bezdrôtový smerovač nie je zobrazený, postupujte podľa pokynov v časti Bezdrôtový smerovač nie je k dispozícii v zozname Sieťový názov (SSID).

2. Kliknite na položku Ďalej (Next).

   Ak nepoužívate nejaký typ šifrovania, nasledujúce kroky nie sú potrebné.

3. Do poľa Heslo: (Password:) zadajte heslo bezdrôtového smerovača.

   Zadajte požadovaný znak. Pri zadávaní znakov sa rozlišujú veľké a malé písmená.

   Ak používate pripojenie WEP, nastavte tiež Identifikácia kľúča WEP: (WEP Key ID:).

4. Kliknite na položku Ďalej (Next).

## Bezdrôtový smerovač nie je k dispozícii v zozname Sieťový názov (SSID)

Ak je bezdrôtový smerovač nie je k dispozícii v zozname Sieťový názov (SSID): (Network Name (SSID):), napríklad keď je nastavený neviditeľný režim, bezdrôtový smerovač pridajte podľa krokov uvedených nižšie.

1. Zoznamu Sieťový názov (SSID): (Network Name (SSID):) vyberte položku Iné siete (Other networks).

2. Kliknite na položku Ďalej (Next).

3. Do poľa Sieťový názov (SSID): (Network Name (SSID):) zadajte sieťový názov (SSID).

4. Vyberte protokol z položky Typ šifrovania: (Encryption Type:).

   Ak nepoužívate nejaký typ šifrovania, vyberte položku Nepoužívať (Do not use)a prejdite na krok č. 6.

   Ak používate pripojenie WEP, nastavte tiež Dĺžka kľúča WEP: (WEP Key Length:), Formát kľúča WEP: (WEP Key Format:) a Identifikácia kľúča WEP: (WEP Key ID:).

5. Zadajte heslo bezdrôtového smerovača.

6. Kliknite na položku Ďalej (Next).

Poznámka

- Heslo môže byť označené ako kľúč zabezpečenia alebo prístupová fráza.
- Informácie o predvolených hodnotách pre sieťový názov (SSID) a heslo alebo o tom, ako skontrolovať aktuálne nastavené hodnoty, nájdete v príručke dodanej s bezdrôtovým smerovačom.
- Pre sieťový názov (SSID) sa zobrazia názvy SSID pre 2,4 GHz pásmo. Ak vaša tlačiareň podporuje pásmo 5 GHz, zobrazia sa aj názvy SSID pre 5 GHz pásmo.