# Problemen oplossen -WPS (PINcode)-

# 'Time-outfout <zie handleiding>' wordt weergegeven

Dit scherm wordt weergegeven wanneer WPS niet binnen de opgegeven tijd is ingesteld.

1. Controle 1 Voer de instellingen opnieuw uit en stel de nieuwe PIN-code in die wordt weergegeven op het scherm van de draadloze router.

2. Controle 2 Is de draadloze router ingeschakeld?

   Als het al is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.

   Ga pas verder naar het volgende scherm van deze handleiding als de stroomvoorziening is ingeschakeld. De verbinding met de draadloze router wordt tijdelijk uitgeschakeld.

3. Controle 3 Herstel de fout en voer de installatie van de printer opnieuw uit.

   Druk op de knop OK.

   - De WPS-verbinding (PIN-code) opnieuw instellen