# Усунення неполадок -Настроюв. вручну-

# З’являється повідомлення «Не вдається виявити введений вручну маршр. <Див. посібник>»

1. Перевірка 1 Маршрутизатор безпроводової мережі ввімкнуто?

   Якщо його уже ввімкнено, вимкніть, а потім увімкніть знову.

   Не переходьте до наступного вікна цього посібника, доки живлення не буде ввімкнено. Підключення до маршрутизатора безпроводової мережі буде тимчасово вимкнуто.

   Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити правильність імені маршрутизатора безпроводової мережі (SSID), і знову натисніть кнопку OK.

   - Поверніться до процедури

## Якщо маршрутизатор безпроводової мережі все ще не виявлено

1. Перевірка 2 Чи правильно введено ім’я маршрутизатора безпроводової мережі (SSID)?

2. Перевірка 3 Чи встановлено маршрутизатор безпроводової мережі та принтер на відкритому просторі, де можливий безпроводовий зв’язок?

3. Перевірка 4 Чи працює маршрутизатор безпроводової мережі в стандарті IEEE802.11n, IEEE802.11g або IEEE802.11b?

   Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити правильність імені маршрутизатора безпроводової мережі (SSID), і знову натисніть кнопку OK.

   - Поверніться до процедури

4. Перевірка 5 Перевірте параметри маршрутизатора безпроводової мережі.

   Якщо трансляцію SSID (наприклад, підключення ANY) вимкнено або на маршрутизаторі безпроводової мережі активовано прихований режим, увімкніть трансляцію SSID чи вимкніть прихований режим.

   Виберіть пункт Повторити пошук (Search again), а потім натисніть кнопку OK для повторного пошуку маршрутизатора безпроводової мережі.

   - Поверніться до процедури

5. Перевірка 6 Перевірте параметри протоколу безпеки (спосіб шифрування) для маршрутизатора безпроводової мережі.

   Якщо задано параметр «WPA/WPA2 Enterprise», замість нього виберіть «WPA/WPA2 Personal» для маршрутизатора безпроводової мережі. Цей принтер не підтримує режим «WPA/WPA2 Enterprise».

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

   Щоб отримати докладні відомості про змінення протоколу безпеки (стандарту шифрування) маршрутизатора безпроводової мережі, див. посібник з експлуатації маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до його виробника.