# Piezīmes par Wi-Fi savienojumu

Svarīgi!

- Ja ierīcei ir izveidots savienojums ar internetu, izmantojot bezvadu maršrutētāju, un pēc tam to pievienojat printerim režīmā Tiešs savienojums (Direct Connection), esošais savienojums starp ierīci un bezvadu maršrutētāju tiks atspējots. Šādā gadījumā ierīces savienojums var automātiski pārslēgties uz mobilo datu savienojumu atkarībā no jūsu ierīces. Izveidojot savienojumu ar internetu, izmantojot mobilo datu savienojumu, var tikt piemērota papildu maksa atkarībā no jūsu līguma.

  - Kad pievienojat ierīci printerim, izmantojot režīmu Tiešs savienojums (Direct Connection), savienojuma informācija tiks saglabāta Wi-Fi iestatījumos. Ierīci var automātiski savienot ar printeri pat pēc tā atvienošanas vai savienošanas ar citu bezvadu maršrutētāju.
  - Lai novērstu automātisku savienojumu ar printeri režīmā Tiešs savienojums (Direct Connection), mainiet savienojuma režīmu pēc printera izmantošanas vai ierīces Wi-Fi iestatījumos izvēlieties, lai netiktu veidots automātiskais savienojums.
    Lai iegūtu plašāku informāciju ierīces iestatījumu maiņu, skatiet ierīcei pievienoto rokasgrāmatu vai sazinieties ar ražotāju.

- Ja savienojat ierīci un printeri, izmantojot režīmu Tiešs savienojums (Direct Connection), interneta savienojums var kļūt nepieejams atkarībā no vides. Šajā gadījumā nevar lietot printera tīmekļa pakalpojumus.
- Ja ierīce jau ir savienota ar tīklu, to nevar savienot ar printeri, izmantojot režīmu Tiešs savienojums (Direct Connection). Atspējojiet savienojumu ar tīklu un pēc tam izpildiet šo darbību.
- Režīmā Tiešs savienojums (Direct Connection) var vienlaikus pievienot līdz piecām ierīcēm. Ja mēģināsiet pievienot sesto ierīci, kad piecas ierīces jau ir pievienotas, tiks parādīta kļūda.
  Ja parādās kļūda, atvienojiet ierīci, kas neizmanto printeri, un pēc tam vēlreiz iestatiet iestatījumus.
- Ierīces, kas savienotas ar printeri, izmantojot režīmu Tiešs savienojums (Direct Connection), nevar sazināties savā starpā.
- Printera aparātprogrammatūras atjauninājumi nav pieejami, izmantojot režīmu Tiešs savienojums (Direct Connection).
- Ja ierīce ir pievienota printerim, neizmantojot bezvadu maršrutētāju un jūs vēlaties to iestatīt vēlreiz, izmantojot to pašu savienojuma metodi, vispirms to atvienojiet. Atspējojiet savienojumu starp ierīci un printeri ekrānā Wi-Fi iestatījumi.