# Catatan Tentang Koneksi Wi-Fi

Penting

- Jika perangkat terhubung ke Internet melalui perute nirkabel, kemudian Anda menghubungkannya ke pencetak dalam mode Koneksi Langsung(Direct Connection), koneksi yang telah ada antara perangkat dan perute nirkabel akan didisfungsikan. Dalam kasus tersebut, koneksi perangkat mungkin dialihkan ke koneksi data seluler secara otomatis tergantung pada perangkat Anda. Ketika Anda terhubung ke Internet menggunakan koneksi data seluler, biaya mungkin berlaku tergantung pada kontrak Anda.

  - Ketika Anda menghubungkan perangkat dan pencetak menggunakan Koneksi Langsung(Direct Connection), informasi koneksi akan disimpan ke setelan Wi-Fi. Perangkat mungkin terhubung ke pencetak secara otomatis bahkan setelah memutuskan atau menghubungkannya ke perute nirkabel lain.
  - Untuk mencegah koneksi otomatis ke pencetak dalam mode Koneksi Langsung(Direct Connection), ubah mode koneksi setelah menggunakan pencetak, atau set agar tidak terhubung secara otomatis pada setelan Wi-Fi perangkat tersebut.
    Untuk detail tentang cara mengubah setelan perangkat Anda, lihat petunjuk yang tersedia dengan perangkat atau hubungi produsennya.

- Jika Anda menghubungkan perangkat dan pencetak dengan menggunakan Koneksi Langsung(Direct Connection), koneksi Internet mungkin menjadi tidak tersedia tergantung pada lingkungan Anda. Dalam kasus tersebut, layanan web untuk pencetak tidak dapat digunakan.
- Jika perangkat telah terhubung ke jaringan, Anda tidak dapat menghubungkannya ke pencetak dalam mode Koneksi Langsung(Direct Connection). Disfungsikan koneksi ke jaringan, kemudian lanjutkan dengan pengesetan.
- Dalam mode Koneksi Langsung(Direct Connection), Anda dapat menghubungkan hingga lima perangkat secara bersamaan. Jika Anda mencoba untuk menghubungkan perangkat ke-enam saat lima perangkat telah terhubung, kesalahan akan muncul.
  Jika kesalahan muncul, putuskan koneksi perangkat yang tidak menggunakan pencetak, kemudian ulangi setelan.
- Perangkat yang terhubung ke pencetak dengan menggunakan Koneksi Langsung(Direct Connection) tidak dapat berkomunikasi satu sama lain.
- Pembaruan firmware untuk pencetak tidak tersedia saat menggunakan Koneksi Langsung(Direct Connection).
- Ketika perangkat telah terhubung ke pencetak tanpa menggunakan perute nirkabel dan Anda ingin mengesetnya kembali menggunakan metode koneksi yang sama, putuskan hubungan terlebih dahulu. Disfungsikan koneksi antara perangkat dan pencetak pada layar setelan Wi-Fi.