# Fehlersuche -WPA/WPA2-

# „Herst. d. Verb. zum Wireless Router fehlgeschl. <s. Handbuch>” wird angezeigt.

1. Test 1 Stellen Sie sich sicher, dass das für den Wireless Router eingegebene Kennwort korrekt ist.

## Wenn kein Problem mit dem Kennwort besteht

1. Test 2 Überprüfen Sie die Einstellungen des Wireless Routers.

   Wenn die DHCP-Funktion des Wireless Routers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie erneut und geben Sie die Einstellungen der drahtlosen Verbindung erneut ein.

2. Test 3 Setzen Sie den Fehler zurück und führen Sie die Einrichtung des Druckers anschließend erneut aus.

   Drücken Sie die Taste OK.

   - Manuelle Einrichtung erneut ausführen

3. Test 4 Überprüfen Sie die Einstellungen für die MAC-Adressenfilterung.

   Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Wireless Router aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen, sodass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

   Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

   1. Drücken Sie die Taste Einrichten (Setup).
   2. Verwenden Sie die Taste oder , um Geräteeinstellungen (Device settings) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.
   3. Wählen Sie LAN-Einstellungen (LAN settings) und drücken Sie die Taste OK.
   4. Wählen Sie LAN-Details drucken (Print LAN details) aus und drücken Sie die Taste OK.
   5. Überprüfen Sie die MAC address of wireless LAN der gedruckten LAN-Informationen.
   - Manuelle Einrichtung erneut ausführen

4. Test 5 Überprüfen Sie die Einstellungen des Wireless Router-Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsmethode).

   Wenn der Wireless Router nur für die Kommunikation über den Standard IEEE802.11n eingestellt und WEP oder TKIP als Verschlüsselungsstandard festgelegt ist, ändern Sie den Verschlüsselungsstandard in einen anderen Standard als WEP und TKIP oder ändern Sie den Kommunikationsstandard und konfigurieren Sie dann die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.

   Wenn als Verschlüsselungsstandard WEP oder TKIP festgelegt ist, kann IEEE802.11n nicht als Kommunikationsstandard verwendet werden.

   - Manuelle Einrichtung erneut ausführen

   Informationen zum Überprüfen oder Ändern der Wireless Router-Einstellungen finden Sie im Handbuch des Wireless Routers oder wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.