# Wi-Fi Bağlantısı Üzerine Notlar

- Bilgisayarınızın ve kablosuz yönlendiricisinin (A) birbirine bağlı olduğundan emin olun. Bu ayarları kontrol etme hakkında ayrıntılı bilgi için kablosuz yönlendiriciyle birlikte verilen el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.

- Kablosuz yönlendiricilerinin yapılandırması, yönlendirici işlevleri, kurulum yordamları ve güvenlik ayarları, sistem ortamına göre farklılık gösterir. Ayrıntılar için kablosuz yönlendiricinizin el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.
- Bu yazıcı IEEE802.11ac, IEEE802.11a veya IEEE802.11n (5 GHz) standartlarını desteklemez. Aygıtınızın IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g veya IEEE802.11b standardını destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Aygıtınız "Yalnızca IEEE802.11n" moduna ayarlamışsa, güvenlik protokolü olarak WEP veya TKIP kullanılamaz. Aygıtınızın güvenlik protokolünü WEP ve TKIP dışında bir seçeneğe ayarlayın veya ayarı "Yalnızca IEEE802.11n" dışında bir seçenekle değiştirin.
  Aygıtınız ve kablosuz yönlendirici arasındaki bağlantı, ayar değiştirilirken geçici olarak devre dışı bırakılacaktır. Kurulum tamamlanıncaya kadar bu kılavuzun sonraki ekranına ilerlemeyin.
- İş yerinde kullanım için ağ yöneticinize danışın.
- Güvenlik koruması olmadan bir ağa bağlanırsanız kişisel bilgilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesi riski oluşabileceğini unutmayın.
- Aynı anda kablosuz ve kablolu bağlantılarla yazıcı kuramazsınız. LAN ve USB aynı anda kullanılabilir.