# หมายเหตุการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ข้อสำคัญ

- หากมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเราเตอร์แบบไร้สาย และคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากับเครื่องพิมพ์ด้วยโหมด การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) การเชื่อมต่อที่มีอยู่ระหว่างอุปกรณ์และเราเตอร์แบบไร้สายจะถูกปิดใช้งาน ในกรณีนี้ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์อาจสลับเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสัญญาณของคุณ

  - เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ด้วย การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) ข้อมูลการเชื่อมต่อจะถูกบันทึกไปยังการตั้งค่า Wi-Fi อุปกรณ์อาจเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ แม้ว่าหลังจากตัดออกหรือเชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายอื่น
  - หากต้องการป้องกันไม่ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ในโหมด การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) โดยอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนโหมดการเชื่อมต่อหลังจากใช้งานเครื่องพิมพ์ หรือตั้งค่าไม่ให้เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ดังกล่าว
    สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

- หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ด้วย การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจไม่สามารถใช้การได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ ในกรณีนี้ บริการเว็บสำหรับเครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้ได้
- หากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับเครื่องพิมพ์ในโหมด การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) ปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับเครือข่าย จากนั้นดำเนินการตั้งค่า
- ในโหมด การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ไม่เกินห้าเครื่องในคราวเดียว หากคุณพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หกขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งห้าไว้อยู่แล้ว ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
  หากข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์ จากนั้นทำการตั้งค่าอีกครั้ง
- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วย การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) จะไม่สามารถสื่อสารหากัน
- ไม่สามารถใช้การปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ระหว่างใช้งาน การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) ได้
- เมื่ออุปกรณ์ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยไม่ใช้เราเตอร์แบบไร้สาย และคุณต้องการตั้งค่าอีกโดยใช้วิธีการเชื่อมต่อเหมือนกัน ให้ตัดออกก่อน ปิดการใช้งานการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi