# Řešení potíží -WEP-

# Zobrazí se zpráva „Připojení k bezdrátovému směrovači se nezdařilo <Viz příručka>“

1. Kontrola 1 Zkontrolujte, že jsou zadané heslo bezdrátového směrovače i vybraný klíč WEP správné.

2. Kontrola 2 Chybu odstraníte opětovným provedením nastavení tiskárny.

   Stiskněte tlačítko OK.

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

   Chcete-li změnit použité číslo klíče WEP, změňte nastavení bezdrátového směrovače a nastavte bezdrátové připojení znovu.

   Podrobné informace o změně nastavení čísla klíče WEP bezdrátového směrovače naleznete v příručce k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

3. Kontrola 3 Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

   Je-li funkce DHCP bezdrátového směrovače vypnuta, aktivujte ji a znovu proveďte nastavení bezdrátového připojení.

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

4. Kontrola 4 Zkontrolujte klíč WEP bezdrátového směrovače.

   Pokud používáte bezdrátový směrovač, který vytváří klíče WEP automaticky, zjistěte klíč WEP (hexadecimální) vytvořený automaticky v bezdrátovém směrovači a zadejte jej v tiskárně.

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

5. Kontrola 5 Zkontrolujte nastavení pro filtrování adres MAC.

   Je-li v bezdrátovém směrovači aktivní filtrování adres MAC, změňte nastavení tak, aby byla adresa MAC tiskárny povolena.

   Pomocí níže uvedeného postupu zkontrolujte adresu MAC tiskárny.

   1. Stiskněte tlačítko Nastavení (Setup).
   2. Pomocí tlačítek a vyberte položku Nastavení zařízení (Device settings) a stiskněte tlačítko OK.
   3. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
   4. Vyberte možnost Tisk podrob.nast.LAN (Print LAN details) a stiskněte tlačítko OK.
   5. Přečtěte si informace „MAC address of wireless LAN“ na vytištěných údajích k síti LAN.
   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

   Pokud je filtrování adres MAC v bezdrátovém směrovači neaktivní, upravte znovu nastavení bezdrátového připojení.

   - Opětovné přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

   Podrobné informace o ověření nebo změně nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.