# Lưu ý về Kết nối Wi-Fi

- Bảo đảm máy tính của bạn và bộ định tuyến không dây (A) được kết nối với nhau. Để tìm hiểu chi tiết về việc kiểm tra những cài đặt này, xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm với bộ định tuyến không dây hoặc liên hệ nhà sản xuất.

- Cấu hình, các chức năng bộ định tuyến, quy trình thiết lập và các cài đặt bảo mật của bộ định tuyến không dây khác nhau tùy thuộc vào môi trường hệ thống. Để tìm hiểu chi tiết, xem hướng dẫn sử dụng cho bộ định tuyến không dây hoặc liên hệ nhà sản xuất.
- Máy in này không hỗ trợ IEEE802.11ac, IEEE802.11a, hoặc IEEE802.11n (5 GHz). Kiểm tra xem thiết bị của bạn có hỗ trợ IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g hoặc IEEE802.11b hay không.
- Nếu đặt thiết bị của bạn ở chế độ "chỉ IEEE802.11n", không thể sử dụng WEP hoặc TKIP như giao thức bảo mật. Thay đổi giao thức bảo mật cho thiết bị thành giao thức khác với WEP và TKIP hoặc thay đổi cài đặt thành cài đặt khác với "chỉ IEEE802.11n."
  Kết nối giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây sẽ tạm thời bị tắt trong quá trình thay đổi cài đặt. Không đi đến màn hình tiếp theo của hướng dẫn này cho đến khi thiết lập hoàn tất.
- Khi sử dụng tại văn phòng, hãy hỏi ý kiến người quản trị mạng của bạn.
- Lưu ý rằng nếu bạn kết nối với một mạng mà không có biện pháp bảo mật, các thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ cho bên thứ ba.
- Bạn không thể thiết lập kết nối không dây và kết nối có dây cùng một lúc cho một máy in. Có thể sử dụng LAN và USB cùng một lúc.