# Wi-Fi 연결에 대한 참고 사항

중요

- 무선 라우터를 통해 인터넷에 연결된 장치를 직접 연결(Direct Connection) 모드의 프린터에 연결하면 장치와 무선 라우터 사이의 기존 연결이 해제됩니다. 이런 경우 장치의 연결은 장치에 따라 모바일 데이터 연결로 자동 전환될 수 있습니다. 모바일 데이터 연결을 사용하여 인터넷에 연결하는 경우, 계약에 따라 요금이 적용될 수 있습니다.

  - 직접 연결(Direct Connection)을 사용하여 장치와 프린터를 연결하는 경우, 연결 정보가 Wi-Fi 설정에 저장됩니다. 연결을 해제하거나 다른 무선 라우터에 연결한 후에도 장치가 프린터에 자동으로 연결될 수 있습니다.
  - 직접 연결(Direct Connection) 모드의 프린터에 자동 연결되지 않게 하려면 프린터를 사용한 후 연결 모드를 변경하거나, 장치의 Wi-Fi 설정에서 자동으로 연결되지 않게 설정하십시오.
    장치의 설정을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.

- 직접 연결(Direct Connection)을 사용하여 장치와 프린터를 연결하는 경우, 사용하는 환경에 따라 인터넷 연결을 사용하지 못할 수 있습니다. 이런 경우에는 프린터의 웹 서비스를 사용할 수 없습니다.
- 장치가 이미 네트워크에 연결된 경우에는 장치를 직접 연결(Direct Connection) 모드의 프린터에 연결할 수 없습니다. 네트워크 연결을 해제한 후 설정을 계속하십시오.
- 직접 연결(Direct Connection) 모드에서는 최대 5개 장치를 동시에 연결할 수 있습니다. 이미 5개의 장치가 연결되어 있는 상태에서 6번째 장치를 연결하려고 하면 오류가 나타납니다.
  오류가 나타나면 프린터를 사용하지 않는 장치의 연결을 해제한 다음 설정을 다시 실행하십시오.
- 직접 연결(Direct Connection)을 사용하여 프린터에 연결된 장치는 서로 통신할 수 없습니다.
- 직접 연결(Direct Connection)을 사용하는 동안 프린터의 펌웨어 업데이트를 사용할 수 없습니다.
- 장치가 무선 라우터를 사용하지 않고 프린터에 연결되어 있는 상태에서 동일한 연결 방법을 사용하여 다시 설정하려면 먼저 연결을 해제하십시오. Wi-Fi 설정 화면에서 장치와 프린터 사이의 연결을 해제하십시오.