# Примітки щодо підключення через Wi-Fi

Важливо

- Якщо пристрій, підключений до Інтернету за допомогою маршрутизатора безпроводової мережі, далі підключити до принтера, який перебуває в режимі Безпосереднє підключення (Direct Connection), наявне з’єднання між пристроєм і маршрутизатором безпроводової мережі буде розірвано. У такому випадку залежно від пристрою підключення пристрою може автоматично перемкнутися на підключення за допомогою мобільних даних. У разі підключення до Інтернету за допомогою мобільних даних залежно від контракту може стягуватися плата.

  - У разі підключення пристрою до принтера за допомогою режиму Безпосереднє підключення (Direct Connection), інформація про це буде збережена в параметрах Wi-Fi. Пристрій може бути підключений до принтера автоматично навіть після відключення чи підключення його до іншого маршрутизатора безпроводової мережі.
  - Щоб запобігти автоматичному підключенню до принтера, який перебуває в режимі Безпосереднє підключення (Direct Connection), змініть режим підключення після використання принтера або скасуйте автоматичне підключення в параметрах Wi-Fi пристрою.
    Докладніше про змінення параметрів пристрою див. у посібнику з комплекту поставки пристрою або зверніться до його виробника.

- Якщо пристрій підключено до принтера під час використання режиму Безпосереднє підключення (Direct Connection), підключення до Інтернету може стати недоступним — це залежить від вашого апаратного середовища. У такому випадку веб-послуги для принтера недоступні.
- Якщо пристрій уже підключено до мережі, його не можна підключити до принтера, який перебуває в режимі Безпосереднє підключення (Direct Connection). Вимкніть підключення до мережі та продовжуйте настроювання.
- У режимі Безпосереднє підключення (Direct Connection) можна підключити до п’яти пристроїв одночасно. Якщо спробувати підключити шостий пристрій, коли п’ять уже підключено, з’явиться помилка.
  За появи помилки вимкніть пристрій, який не використовує принтер, а потім повторно встановіть настройки.
- Пристрої, підключені до принтера під час використання режиму Безпосереднє підключення (Direct Connection), не можуть встановлювати зв’язок між собою.
- Оновлення мікропрограми для принтера недоступні під час використання режиму Безпосереднє підключення (Direct Connection).
- Якщо пристрій підключений до принтера без використання маршрутизатора безпроводової мережі, і потрібно його повторно настроїти за допомогою аналогічного методу, спочатку відключіть його. Відключіть з’єднання між пристроєм і принтером на екрані настроювання Wi-Fi.