# Søke feil – WPS (PIN-kode) –

# "PIN-koder samsvarer ikke <Se veiledning>" kommer opp.

Dette skjermbildet vises hvis WPS-oppsettet ikke fullføres innen det angitte tidsrommet.

1. Kontroll 1 Konfigurer på nytt og angi den nye PIN-koden som vises på skjermen til den trådløse ruteren.

2. Kontroll 2 Tilbakestill feilen og utfør oppsettet av skriveren på nytt.

   Trykk på OK-knappen.

   - Gjenta WPS (PIN-kode)-tilkoblingen

3. Kontroll 3 Er den trådløse ruteren slått på?

   Hvis den allerede er slått på, slår du den av. Deretter slår du den på igjen.

   Ikke gå videre til neste veiledningsskjermbilde før strømmen er slått på. Tilkoblingen til den trådløse ruteren blir midlertidig deaktivert.