# Примечания по соединению через Wi-Fi

Внимание!

- При подсоединении устройства, подключенного к Интернету через маршрутизатор беспроводной сети, к принтеру, который находится в режиме Прямое подключение (Direct Connection), существующее соединение между устройством и маршрутизатором будет отключено. В этом случае соединение устройства может быть автоматически переключено на соединение передачи мобильных данных (в зависимости от устройства). К передаче мобильных данных по сети Интернет могут применяться платежи (в зависимости от тарифного плана).

  - При подключении устройства и принтера в режиме Прямое подключение (Direct Connection) информация о соединении сохраняется в параметрах Wi-Fi. Устройство может подключиться к принтеру автоматически, даже после отключения или подключения к другому маршрутизатору беспроводной сети.
  - Чтобы предотвратить автоматическое подключение к принтеру, который находится в режиме Прямое подключение (Direct Connection), измените режим подключения после использования принтера или отмените автоматическое подключение в параметрах Wi-Fi устройства.
    Информацию об изменении параметров вашего устройства см. в руководстве, входящем в комплект поставки устройства, или свяжитесь с производителем.

- При установке соединения между устройством и принтером в режиме Прямое подключение (Direct Connection) интернет-соединение может быть недоступно в зависимости от используемой среды. В этом случае веб-службы для принтера использовать нельзя.
- Если устройство уже подключено к сети, его нельзя подключить к принтеру в режиме Прямое подключение (Direct Connection). Выключите подключение к сети, а затем перейдите к настройке.
- В режиме Прямое подключение (Direct Connection) можно подключить до пяти устройств одновременно. При попытке подключения шестого устройства, когда пять устройств уже подключены, отображается ошибка.
  При отображении ошибки отключите устройство, которое не использует принтер, а затем снова настройте параметры.
- Устройства, подключенные к принтеру в режиме Прямое подключение (Direct Connection), не могут взаимодействовать друг с другом.
- При использовании режима Прямое подключение (Direct Connection) нельзя обновить микропрограмму принтера.
- Когда устройство подключено к принтеру без использования маршрутизатора беспроводной сети и вы хотите снова настроить его на использование того же метода соединения, сначала отключите устройство. Отключите соединение между устройством и принтером на экране параметров Wi-Fi.