# Solução de Problemas -WPS (PIN Código)-

# "Códigos PIN não correspondem <Consulte o manual>" é exibido.

Esta tela é exibida quando a configuração de WPS não é concluída no tempo especificado.

1. Verificação 1 Refaça a configuração e defina o novo código de PIN mostrado na tela para o roteador sem fio.

2. Verificação 2 Redefina o erro e, em seguida, refaça a configuração da impressora.

   Pressione o botão OK.

   - Refaça a conexão WPS (código PIN)

3. Verificação 3 O roteador sem fio está ligado?

   Se já estiver ativado, desative-o e ative-o novamente.

   Não prossiga para a próxima tela deste guia até que a alimentação seja ativada. A conexão com o roteador sem fio será temporariamente desativada.