# Felsöka -WEP-

# "Kunde inte ansluta till den trådlösa routern <Se handbok>" visas

1. Kontroll1 Kontrollera att lösenordet som har angetts för den trådlösa routern och det valda WEP-nyckelnumret är korrekta.

2. Kontroll2 Återställ felmeddelandet och gör sedan om inställningarna för skrivaren.

   Tryck på OK.

   - Gör om Manuella inställningar

   För att ändra WEP-nyckelnumret du vill använda ska du ändra inställningarna för den trådlösa routern och sedan göra om den trådlösa anslutningen.

   För mer information om hur du ändrar den trådlösa routerns WEP-nyckelnummer, se handboken för den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren.

3. Kontroll3 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.

   Om den trådlösa routerns DHCP-funktion är avstängd sätter du på den och gör om inställningarna för trådlös anslutning.

   - Gör om Manuella inställningar

4. Kontroll4 Kontrollera den trådlösa routerns WEP-nyckel.

   Om du använder en trådlös router som automatiskt skapar WEP-nycklar kontrollerar du WEP-nyckeln (hexadecimal) som den trådlösa routern har skapat automatiskt och anger sedan den på skrivaren.

   - Gör om Manuella inställningar

5. Kontroll5 Kontrollera inställningarna för filtrering av MAC-adresser.

   Om filtrering av MAC-adresser är aktiverad på den trådlösa routern ändrar du inställningarna så att skrivarens MAC-adress accepteras.

   Kontrollera skrivarens MAC-adress genom att följa dessa steg.

   1. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
   2. Använd - eller -knappen för att välja Enhetsinställningar (Device settings) och tryck på OK.
   3. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
   4. Välj Skriv ut LAN-info (Print LAN details) och tryck på OK.
   5. Kontrollera MAC address of wireless LAN i den utskrivna LAN-informationen.
   - Gör om Manuella inställningar

   Om filtrering för MAC-adresser är inaktiverat på den trådlösa routern ska du konfigurera inställningarna för trådlös anslutning igen.

   - Gör om Manuella inställningar

   Mer information om hur du kontrollerar eller ändrar inställningarna för den trådlösa routern finns i handboken till den trådlösa routern. Du kan även kontakta enhetens tillverkaren.

## Om ingen av ovanstående åtgärder löser problemet

1. Kontroll6 Ange den trådlösa routerns namn direkt och upprätta sedan en trådlös anslutning igen.

   - Ange den trådlösa routerns namn direkt

   För mer information om hur du kontrollerar inställningarna för den trådlösa routern, se handboken för den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren.