# Усунення неполадок -WPS (PIN-код)-

# З’явиться повідомлення «Помилка періоду очікування <Див. посібник>».

Цей екран з’являється, якщо настроювання WPS не було завершено в зазначений час.

1. Перевірка 1 Виконайте настроювання ще раз і встановіть новий PIN-код, який буде показано на екрані, для маршрутизатора безпроводової мережі.

2. Перевірка 2 Маршрутизатор безпроводової мережі ввімкнуто?

   Якщо його уже ввімкнено, вимкніть, а потім увімкніть знову.

   Не переходьте до наступного вікна цього посібника, доки живлення не буде ввімкнено. Підключення до маршрутизатора безпроводової мережі буде тимчасово вимкнуто.

3. Перевірка 3 Скиньте помилку й настройте принтер ще раз.

   Натисніть кнопку OK.

   - Повторіть процедуру WPS-підключення (PIN-код)