# Fejlfinding – WCN

# "Timeout-fejl <Se håndbog>" vises

Dette skærmbillede vises, når WCN-opsætning ikke fuldføres inden for det angivne tidsrum.

1. Kontrol 1 Udfør opsætningen igen, og indstil den nye PIN-kode, der vises på skærmen, til den trådløse router.

2. Kontrol 2 Er den trådløse router tændt?

   Hvis den allerede er tændt, skal du slukke den og derefter tænde den igen.

   Fortsæt ikke til næste skærmbillede i denne vejledning, før strømmen er tændt. Forbindelsen til den trådløse router bliver midlertidigt deaktiveret.

3. Kontrol 3 Nulstil fejlen, og udfør printeropsætningen igen.

   Tryk på knappen OK.

   - Opret WCN-forbindelsen igen