# Bemærkninger om Wi-Fi-forbindelse

- Sørg for, at din computer er tilsluttet den trådløse router (A). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer disse indstillinger, i brugervejledningen til den trådløse router, eller du kan kontakte producenten.

- Konfiguration, routerfunktioner, opsætningsprocedurer og sikkerhedsindstillinger for trådløse routere varierer alt efter systemmiljøet. Se vejledningen til din trådløse router, eller kontakt producenten for at få flere oplysninger.
- Denne printer understøtter ikke IEEE802.11ac, IEEE802.11a eller IEEE802.11n (5 GHz). Kontroller, om din enhed understøtter IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g eller IEEE802.11b.
- Hvis din enhed er indstillet til tilstanden "kun IEEE802.11n", kan WEP eller TKIP ikke bruges som sikkerhedsprotokol. Skift enhedens sikkerhedsprotokol til noget andet end WEP og TKIP, eller skift indstillingen til noget andet end "kun IEEE802.11n".
  Forbindelsen mellem din enhed og den trådløse router vil midlertidigt blive deaktiveret, mens indstillingerne ændres. Fortsæt ikke til næste skærmbillede i denne vejledning, før konfigurationen er fuldført.
- I forbindelse med kontorbrug skal du kontakte netværksadministratoren.
- Bemærk, at hvis du tilslutter til et netværk uden sikkerhedsbeskyttelse, kan dine personlige oplysninger blive afsløret til en tredjepart.
- Du kan ikke etablere en printer med trådløs og kabelført forbindelse på samme tid. LAN og USB kan anvendes samtidigt.