# Sorun Giderme -WEP-

# "Kablosuz yönlendiriciyle bağlantı kurulamadı <El kitabına bakın>" mesajı görüntülenir

1. Kontrol 1 Kablosuz yönlendiricisi için girilen parolanın ve seçilen WEP şifre numarasının doğru olup olmadığını kontrol edin.

2. Kontrol 2 Hatayı sıfırlayın ve yazıcı kurulumunu yeniden yapın.

   OK düğmesine basın.

   - El ile kurulum işlemini yeniden gerçekleştirme

   Kullanmak istediğiniz WEP şifresi numarasını değiştirmek için kablosuz yönlendiricisi ayarlarını değiştirin ve kablosuz bağlantıyı yeniden yapın.

   Kablosuz yönlendiricisi WEP şifre numarasını değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için kablosuz yönlendiricisi el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.

3. Kontrol 3 Kablosuz yönlendiricisinin ayarlarını kontrol edin.

   Kablosuz yönlendiricinin DHCP işlevi kapalıysa açın ve kablosuz bağlantı ayarlarını yeniden yapın.

   - El ile kurulum işlemini yeniden gerçekleştirme

4. Kontrol 4 Kablosuz yönlendiricisinin WEP şifresini kontrol edin.

   WEP şifrelerini otomatik olarak oluşturan bir kablosuz yönlendiricisi kullanıyorsanız, kablosuz yönlendiricisi tarafından otomatik olarak oluşturulan WEP şifresini (onaltılı) kontrol edin ve bunu yazıcıya girin.

   - El ile kurulum işlemini yeniden gerçekleştirme

5. Kontrol 5 MAC adresi filtrelemesi ayarlarını kontrol edin.

   Kablosuz yönlendiricisinde MAC adresi filtrelemesi etkinse, yazıcının MAC adresini kabul etmek için ayarları değiştirin.

   Yazıcının MAC adresini kontrol etmek için şu adımları izleyin.

   1. Ayarlar (Setup) düğmesine basın.
   2. veya düğmesini kullanarak Aygıt ayarları (Device settings) öğesini seçin ve OK düğmesine basın.
   3. LAN ayarları (LAN settings) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
   4. LAN ayrntılrı. yazdır (Print LAN details) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
   5. Yazdırılan ayrıntılı LAN bilgilerinde MAC address of wireless LAN öğesini kontrol edin.
   - El ile kurulum işlemini yeniden gerçekleştirme

   Kablosuz yönlendiricisinde MAC adresi filtrelemesi devre dışı bırakıldığında, kablosuz bağlantı ayarlarını yeniden yapılandırın.

   - El ile kurulum işlemini yeniden gerçekleştirme

   Kablosuz yönlendiricisi ayarlarını kontrol etme veya değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için kablosuz yönlendiricisi el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.

## Yukarıdaki önlemlerden hiçbiri sorunu gidermezse

1. Kontrol 6 Kablosuz yönlendiricisi adını doğrudan girin ve ardından tekrar bir kablosuz bağlantı ayarlayın.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını girin

   Kablosuz yönlendirici ayarlarını kontrol etme hakkında ayrıntılı bilgi için kablosuz yönlendirici el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.