# Wi-Fi接続時のご注意

- パソコンなどの機器とWi-Fiルーター（A）が接続されていることを確認してください。設定を確認する方法については、Wi-Fiルーターに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

- Wi-Fiルーターの構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- このプリンターは、IEEE802.11ac、IEEE802.11a、IEEE802.11n（5 GHz）には対応していません。ご使用の機器がIEEE802.11n（2.4 GHz）、IEEE802.11g、またはIEEE802.11bのいずれかに対応しているか確認してください。
- ご使用の機器が「IEEE802.11n only」モードに設定されている場合、セキュリティ方式にWEPまたはTKIPを使用できません。ご使用の機器のセキュリティ方式をWEP、TKIP以外に変更するか、設定を「IEEE802.11n only」以外に変更してください。
  設定変更中は、ご使用の機器とWi-Fiルーターとの接続が一時的に切断されます。設定が完了するまでは、本ガイドの画面を操作しないでください。
- オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- このプリンターは、Wi-Fi接続と有線LAN接続の同時使用はできません。USB接続は同時に使用できます。