# การแก้ไขปัญหา -WPS (รหัส PIN)-

# "Timeout error <See manual>" ปรากฏขึ้น

หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่า WPS ไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

1. ตรวจสอบ 1 ดำเนินการตั้งค่าอีกครั้งและตั้งค่ารหัส PIN ใหม่ที่แสดงบนหน้าจอไปยังเราเตอร์แบบไร้สาย

2. ตรวจสอบ 2 เราเตอร์แบบไร้สายเปิดอยู่หรือไม่

   หากเปิดเครื่องอยู่แล้ว ให้ปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

   อย่าดำเนินการต่อไปยังหน้าจอถัดไปของคำแนะนำนี้จนกว่าเครื่องจะเปิด การเชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายจะปิดใช้งานโดยชั่วคราว

3. ตรวจสอบ 3 เพื่อจะรีเซ็ตข้อผิดพลาด จากนั้นตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

   กดปุ่ม OK

   - ทำการเชื่อมต่อ WPS (รหัส PIN) อีกครั้ง