# Rozwiązywanie problemów — WPS (kod PIN)

# Wyświetlony zostanie komunikat „Kody PIN niezgodne <Zobacz podręcznik>”

Ten ekran pojawia się, gdy konfiguracja mechanizmu WPS nie zostanie ukończona w wyznaczonym czasie.

1. Kwestia 1 Ponownie przeprowadź konfigurację i ustaw w routerze bezprzewodowym nowy kod PIN wyświetlony na ekranie.

2. Kwestia 2 Zresetuj błąd, a następnie ponownie przeprowadzić konfigurację drukarki.

   Naciśnij przycisk OK.

   - Ponownie konfiguruj połączenie WPS (kod PIN)

3. Kwestia 3 Czy router bezprzewodowy został włączony?

   Jeśli urządzenie jest już włączone, wyłącz je, a następnie włącz ponownie.

   Nie należy przechodzić do następnego ekranu tego przewodnika, dopóki zasilanie jest włączone. Połączenie z routerem bezprzewodowym zostanie tymczasowo wyłączone.