# Řešení potíží -WPS (kód PIN)-

# Zobrazí se zpráva „Kódy PIN neodpovídají <Viz příručka>”.

Tato obrazovka se otevře, nebylo-li nastavení funkce WPS dokončeno v zadaném čase.

1. Kontrola 1 Proveďte nastavení znovu a v bezdrátovém směrovači zadejte nový kód PIN uvedený na obrazovce.

2. Kontrola 2 Chybu odstraníte opětovným provedením nastavení tiskárny.

   Stiskněte tlačítko OK.

   - Znovu nastavte připojení WPS (kód PIN)

3. Kontrola 3 Je bezdrátový směrovač je zapnutý?

   Je-li již zapnuto, vypněte je a potom znovu zapněte.

   K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud je přístroj zapnutý. Připojení k bezdrátovému směrovači bude dočasně odpojeno.