# Manuelt oppsett

1. Velg Andre oppsett (Other setup), og trykk på OK-knappen.

2. Velg Manuelt oppsett (Manual setup), og trykk på OK-knappen.

3. Velg den trådløse ruteren og trykk på OK-knappen.

   Se "Søke feil" hvis det blir vist et annet skjermbilde, eller hvis det ikke blir funnet noen trådløs ruter.

   - Hvis du har valgt Angi ruter direkte, kan du se her

4. Trykk på OK-knappen.

5. Velg sikkerhetsprotokollen angitt på den trådløse ruteren, og trykk deretter på OK-knappen.

   Hvis "Tilkoblet (Connected)" vises, krever ikke nettverket et passord. Velg "Deaktiver (Disable)" i det neste trinnet, og fortsett med oppsettet.

6. Velg sikkerhetsprotokollinnstillingen på den trådløse ruteren.

   - Deaktiver
   - WEP
   - WPA/WPA2