# استكشاف الأخطاء وإصلاحها -WEP-

# عرض "Failed to connect to the wireless router <See manual>‎"

1. الفحص رقم 1‏ تحقق من صحة كلمة المرور التي تم إدخالها للموجة اللاسلكي ورقم مفتاح WEP المحدد.

2. الفحص رقم 2‏ قم بإعادة تعيين الخطأ، ثم إعادة إجراء إعداد الطابعة مرة أخرى.

   اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

   - إعادة إجراء Manual setup

   لتغيير رقم مفتاح WEP المطلوب استخدامه، قم بتغيير إعدادات الموجه اللاسلكي، ثم أعد الاتصال اللاسلكي.

   للحصول على تفاصيل حول تغيير رقم مفتاح WEP، راجع دليل ‬‏‫الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.

3. الفحص رقم 3‏ تحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي.

   إذا كانت وظيفة DHCP الخاصة بالموجه اللاسلكي في وضع إيقاف التشغيل، فقم بتشغيلها، ثم أعد خطوات إعداد الاتصال اللاسلكي.

   - إعادة إجراء Manual setup

4. الفحص رقم 4‏ تحقق من مفتاح WEP الخاص بالموجه اللاسلكي.

   إذا كنت تستخدم موجهًا لاسلكيًا يقوم تلقائيًا بإنشاء مفاتيح WEP، فتحقق من مفتاح WEP (‏السداسي العشري)‏ الذي تم إنشاؤه تلقائيًا بواسطة الموجه اللاسلكي، ثم قم بإدخاله على الطابعة.

   - إعادة إجراء Manual setup

5. الفحص رقم 5‏ تحقق من إعدادات تصفية عنوان MAC.

   إذا كانت تصفية عنوان MAC مُمكّنة على الموجه اللاسلكي، فقم بتغيير الإعدادات بحيث يتم قبول عنوان MAC الخاص بالطابعة.

   للتحقق من عنوان MAC الخاص بالطابعة، اتبع هذه الخطوات.

   1. اضغط على الزر إعداد (‏Setup)‏.
   2. استخدم الزر أو لتحديد Device settings، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.
   3. حدد LAN settings، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.
   4. حدد Print LAN details، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.
   5. تحقق من MAC address of wireless LAN الخاص بتفاصيل شبكة LAN المطبوعة.
   - إعادة إجراء Manual setup

   عندما يتم تعطيل تصفية عنوان MAC على الموجه اللاسلكي، قم بتهيئة إعدادات الاتصال اللاسلكي مرة أخرى.

   - إعادة إجراء Manual setup

   للحصول على تفاصيل حول التحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي أو تغييرها، راجع دليل الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.

## إذا لم يتم حل المشكلة بأحد الإجراءات الواردة أعلاه

1. الفحص رقم 6‏ أدخل اسم الموجه اللاسلكي مباشرةً، ثم قم بإعداد اتصال لاسلكي مرة أخرى.

   - إدخال اسم الموجه اللاسلكي مباشرةً

   للحصول على تفاصيل حول التحقق من إعدادات الموجه اللاسلكي، راجع دليل ‬‏‫الموجه اللاسلكي أو اتصل بالشركة المُصنِّعة.