# Dépannage -WPS (code PIN)-

# « Codes PIN ne correspondent pas <Cf. manuel> » s'affiche.

Cet écran apparaît si vous n'avez pas effectué la configuration WPS dans le temps imparti.

1. Contrôle 1 Effectuez à nouveau la configuration et définissez le nouveau code PIN affiché à l'écran sur le routeur sans fil.

2. Contrôle 2 Réinitialisez l'erreur, puis procéder à une nouvelle configuration de l'imprimante.

   Appuyez sur le bouton OK.

   - Reconfigurez la connexion WPS (Code PIN)

3. Contrôle 3 Le routeur sans fil est-il sous tension ?

   S'il est déjà allumé, mettez-le hors tension, puis rallumez-le.

   Ne passez pas à l'écran suivant de ce guide tant que l'alimentation est en fonction. La connexion au routeur sans fil sera temporairement désactivée.