# Traucējummeklēšana -Manuāla sav. izveide-

# Ziņojums “Neizdevās izveidot savien. ar bezvadu maršr. <Skat. rokasgr.>” tiek parādīts, ja drošības protokols ir WPA/WPA2

1. 1. pārbaude. Pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājam ievadītā parole ir pareiza.

## Ja nav nekādu problēmu ar paroli

1. 2. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja iestatījumus.

   Ja bezvadu maršrutētāja DHCP funkcija ir izslēgta, ieslēdziet to un atkārtoti iestatiet bezvadu savienojuma iestatījumus.

2. 3. pārbaude. Atiestatiet kļūdu un pēc tam vēlreiz veiciet printera iestatīšanu.

   Nospiediet pogu Labi (OK).

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

3. 4. pārbaude. Pārbaudiet MAC adreses filtrēšanas iestatījumus.

   Ja bezvadu maršrutētājā ir iespējota MAC adreses filtrēšana, mainiet iestatījumus, lai pieņemtu printera MAC adresi.

   Lai pārbaudītu printera MAC adresi, izpildiet šādas darbības.

   1. Nospiediet pogu Iestatīšana (Setup).
   2. Izmantojot pogu vai , atlasiet Ierīces iestatījumi (Device settings) un nospiediet pogu Labi (OK).
   3. Atlasiet LAN iestatījumi (LAN settings) un nospiediet pogu Labi (OK).
   4. Atlasiet Drukāt LAN inform. (Print LAN details) un nospiediet pogu Labi (OK).
   5. Pārbaudiet izdrukātās LAN informācijas MAC address of wireless LAN.
   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

4. 5. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja drošības protokola (šifrēšanas metode) iestatījumus.

   Ja bezvadu maršrutētājs ir konfigurēts saziņai, izmantojot tikai standartu IEEE802.11n, un ir iestatīta WEP vai TKIP šifrēšana, iestatiet citu šifrēšanas standartu, kas nav WEP un TKIP, vai mainiet saziņas standartu un iestatiet vēlreiz bezvadu savienojuma iestatījumus.

   Ja šifrēšanas standarts ir iestatīts kā WEP vai TKIP, standartu IEEE802.11n nevar izmantot kā saziņas standartu.

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

   Detalizētu informāciju par bezvadu maršrutētāja iestatījumu pārbaudi vai maiņu skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar tā ražotāju.