# Устранение неполадок (WCN)

# Появится сообщение «Не удалось подключиться <См. руководство>».

Данный экран отображается при появлении ошибки.

1. Проверка 1 Проверьте параметры маршрутизатора беспроводной сети.

2. Проверка 2 Сбросьте ошибку, а затем повторите настройку принтера.

   Нажмите кнопку OK.

   - Повторно установите соединение через WCN

   Информацию о проверке параметров маршрутизатора беспроводной сети см. в руководстве маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.