# Odpravljanje težav – WEP –

# Prikaže se sporočilo »Povezava z br. usmerjevalnikom ni uspela <Glejte priročnik>«

1. 1. preverjanje Preverite, ali sta vneseno geslo za brezžični usmerjevalnik in izbrana številka ključa WEP pravilna.

2. 2. preverjanje Ponastavite napako in znova izvedite nastavitev tiskalnika.

   Pritisnite gumb OK.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Če želite spremeniti številko ključa WEP, ki jo želite uporabiti, spremenite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika in nato znova nastavite brezžično povezavo.

   Za podrobnosti spreminjanju številke ključa WEP brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.

3. 3. preverjanje Preverite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je funkcija DHCP brezžičnega usmerjevalnika izklopljena, jo vklopite in znova vnesite nastavitve brezžične povezave.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

4. 4. preverjanje Preverite ključ WEP v brezžičnem usmerjevalniku.

   Če uporabljate brezžični usmerjevalnik, ki samodejno ustvari ključe WEP, preverite ključ WEP (šestnajstiški), ki ga je samodejno ustvaril brezžični usmerjevalnik, in ga vnesite v tiskalnik.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

5. 5. preverjanje Preverite nastavitve filtriranje naslovov MAC.

   Če je v brezžičnem usmerjevalniku konfigurirano filtriranje naslova MAC, spremenite nastavitve tako, da bo naslov MAC tiskalnika sprejet.

   Če želite preveriti naslov MAC tiskalnika, upoštevajte spodnje korake.

   1. Pritisnite gumb Nastavitve (Setup).
   2. Z gumbom ali izberite Nastavitve naprave (Device settings) in pritisnite gumb OK.
   3. Izberite Nastavitve LAN (LAN settings) in pritisnite gumb OK.
   4. Izberite Tisk podr. o LAN (Print LAN details) in pritisnite gumb OK.
   5. Preverite MAC address of wireless LAN v tiskanih podrobnostih omrežja LAN.
   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Če je filtriranje naslovov MAC v brezžičnem usmerjevalniku onemogočeno, znova konfigurirajte nastavitve brezžične povezave.

   - Ponoven neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Za podrobnosti o preverjanju ali spreminjanju nastavitev brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.