# Notas sobre a Conexão Wi-Fi

Importante

- Se um dispositivo for conectado à Internet via um roteador sem fio e se você então conectá-lo a uma impressora em modo de Conexão direta (Direct Connection), a conexão existente entre o dispositivo e o roteador sem fio será desativada. Nesse caso, a conexão do dispositivo poderá ser trocada automaticamente para uma conexão de dados móvel, dependendo do seu dispositivo. Quando você se conectar à Internet usando uma conexão de dados móvel, poderão ser aplicados encargos, dependendo do seu contrato.

  - Quando você conecta um dispositivo e a impressora usando a Conexão direta (Direct Connection), as informações de conexão são salvas nas configurações de Wi-Fi. O dispositivo pode ser conectado à impressora automaticamente mesmo depois de desconectado ou conectado a outro roteador sem fio.
  - Para impedir a conexão automática com a impressora no modo de Conexão direta (Direct Connection), altere o modo de conexão depois de usar a impressora ou defina para não se conectar automaticamente nas configurações de Wi-Fi do dispositivo.
    Para obter detalhes sobre como alterar as configurações do seu dispositivo, consulte o manual fornecido com o dispositivo ou entre em contato com o fabricante.

- Se você conectar um dispositivo e a impressora usando a Conexão direta (Direct Connection), a conexão à Internet poderá ficar indisponível dependendo do seu ambiente. Nesse caso, os serviços da Web para a impressora não poderão ser usados.
- Se um dispositivo já estiver conectado a uma rede, não será possível conectá-lo a uma impressora no modo de Conexão direta (Direct Connection). Desative a conexão à rede e então prossiga com a configuração.
- No modo de Conexão direta (Direct Connection), você pode conectar até cinco dispositivos ao mesmo tempo. Se você tentar conectar um sexto dispositivo quando cinco dispositivos já estiverem conectados, aparecerá um erro.
  Se aparecer um erro, desconecte um dispositivo que não usa a impressora e redefina as configurações.
- Os dispositivos conectados à impressora usando a Conexão direta (Direct Connection) não podem se comunicar uns com os outros.
- As atualizações do firmware da impressora não estão disponíveis durante o uso do modo de Conexão direta (Direct Connection).
- Quando um dispositivo tiver sido conectado à impressora sem o uso de um roteador sem fio e se você quiser configurá-lo novamente usando o mesmo método de conexão, desconecte-o primeiro. Desative a conexão entre o dispositivo e a impressora na tela de configuração de Wi-Fi.