### Impostazioni della stampante

Nella schermata Impostazioni della stampante è possibile specificare le impostazioni di una stampante non presente in rete.

È possibile assegnare alla stampante uno o più indirizzi fra quelli elencati di seguito e quindi fare clic su Avanti. L'assegnazione di più indirizzi garantisce che la porta creata venga connessa alla stampante specificata.

- Nome host IP. Un nome host IP è un nome di facile identificazione utilizzabile al posto dell'indirizzo IP di una stampante.
- Indirizzo hardware. Un indirizzo hardware LAN (anche noto come indirizzo di stazione o indirizzo MAC) identifica una periferica in modo univoco.
- Indirizzo IP (IPv4). Un indirizzo IP (Internet Protocol) identifica in modo univoco una periferica connessa a una rete TCP/IP. In genere viene assegnata da un amministratore di rete. Questa utility consente di configurare manualmente soltanto le impostazioni IPv4 della periferica.

Nota: per l'installazione di stampanti non presenti nella rete locale, vedere la sezione relativa all'aggiunta di stampanti in reti IP di grandi dimensioni.

#### Per ulteriori informazioni:

Glossario dei termini riguardanti la stampa in rete