### Identificar impresora

Si la configuración no fue capaz de detectar su impresora en la red, por favor verifique lo siguiente:

- Asegúrese de que la impresora esté conectada correctamente y encendida.
- Verifique si tiene activado un firewall en su equipo. Si tiene un firewall activado en su equipo, esto puede evitar que el instalador detecte la impresora. Desactive temporalmente el firewall en su equipo antes de continuar la instalación. Si tiene un firewall activado (como por ejemplo ZoneAlarm©, BlackICE©, etc.), verifique la documentación del proveedor de su firewall para obtener instrucciones acerca de cómo desactivar el firewall. HP recomienda encarecidamente que tenga instalado en su equipo lo siguiente: (1) Un dispositivo de hardware que provea protección de firewall entre Internet y su equipo, como un gateway, y (2) un programa de detección de virus actualizado.

Más información sobre firewalls

Una vez que haya verificado los elementos anteriores, seleccione uno de los siguientes métodos para localizar su impresora:

- Seleccionar en una lista de impresoras detectadas. Puede seleccionarla a partir de una lista de impresoras disponibles detectadas en la red local. Al hacer clic en Siguiente, la utilidad busca las impresoras en la red y las muestra en una lista. Entonces, puede seleccionar la impresora deseada en la lista.
- Especificar una impresora por la dirección. Puede encontrar una impresora específica a través de su dirección. Al hacer clic en Siguiente, se le solicita que identifique la impresora ya sea por su dirección de hardware en la LAN, su dirección IP o su nombre de host IP.
- Introducir la configuración de una impresora que no se encuentra en la red. Seleccione esta opción si está configurando un puerto para una impresora que no esté conectada a la red. Para obtener más información sobre esta opción, vea la documentación que acompaña a su impresora.

#### Para obtener más información:

Glosario de términos de impresión en red