### TCP/IP-Einstellungen ändern

Sie können neue TCP/IP-Einstellungen (Ipv4) für diesen Drucker eingeben. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzwerkadministrator in Verbindung, bevor Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen.

Hinweis: Das Installationsprogramm erkennt Ihre Systemeinstellungen und stellt nach Möglichkeit empfohlene TCP/IP-Einstellungen (für IPv4 und IPv6) zur Verfügung, Sie können jedoch IPv4-Einstellungen auch ändern (dieses Dienstprogramm dient nur zur manuellen Konfiguration von IPv4-Einstellungen). Die zugewiesenen Parameterwerte für den Drucker treten erst nach Abschluss der Installation in Kraft.

· Wenn der Drucker keine gültigen TCP/IP-Einstellungen hat:
Geben Sie in den vorgesehenen Feldern eine gültige IP-Adresse (IPv4) für den Drucker, eine gültige Teilnetzmaske und eine gültige IP-Adresse für das Gateway ein. Sprechen Sie sich mit dem Netzwerkadministrator ab, bevor Sie Werte zuweisen.

Klicken Sie auf Einstellungen vorschlagen, wenn die TCP/IP-Parameter automatisch vom Installationsprogramm eingetragen werden sollen.

Kontrollkästchen “Standardanschlussnamen verwenden” (nur unter Windows NT, XP und 2000). Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Standardanschlusseinstellungen für Ihren Drucker zu verwenden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird als nächstes Assistenten-Dialogfeld das Dialogfeld Anschlussname angezeigt.

VORSICHT: Wenn der Drucker auch an andere Netzwerke angeschlossen wird, sind die vom Dienstprogramm vorgeschlagenen TCP/IP-Einstellungen u.U. nicht eindeutig und können mit anderen Geräten in Konflikt geraten. Deshalb ist bei der Verbindung mit anderen TCP/IP-Netzwerken Vorsicht geboten.

· Wenn der Drucker bereits gültige TCP/IP-Einstellungen hat:
Es werden die aktuellen TCP/IP-Einstellungen angezeigt.

VORSICHT: Durch Änderung der TCP/IP-Einstellungen kann der Zugang für andere Benutzer gesperrt werden. Wenden Sie sich deshalb vor einer Änderung gültiger Einstellungen an Ihren Netzwerkadministrator.

Hinweis: Wenn die TCP/IP-Parameter von einer Management-Software, wie z.B. HP Web Jetadmin, durch ein Kennwort geschützt wurden, stehen die Eingabefelder nicht zur Verfügung.

Kontrollkästchen "Standardanschlussnamen verwenden" (nur unter Windows NT, 2000 und XP). Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Standardanschlusseinstellungen für Ihren Drucker zu verwenden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird als nächstes Assistenten-Dialogfeld das Dialogfeld Anschlussname angezeigt.

#### Siehe auch:

Glossar zum Netzwerkdrucken