### Skift TCP/IP-indstillinger

Du kan angive nye TCP/IP-indstillinger (IPv4) for denne printer. Kontakt netværksadministratoren, inden du ændrer indstillingerne.

Bemærk! Installationsprogrammet registrerer dine systemindstillinger og forsøger at angive de anbefalede TCP/IP-indstillinger (både IPv4 og IPv6), men du kan ændre IPv4-indstillingerne, hvis du ønsker det (dette program kan kun bruges til manuel konfiguration af IPv4-indstillinger). De parameterværdier, du tildeler, konfigureres ikke på printeren, før du er færdig med installationen.

· Hvis printeren ikke har gyldige TCP/IP-indstillinger:
Indtast en gyldig IP-adresse (IPv4) til printeren, en gyldig undernetmaske og en gyldig IP-adresse til gateway'en i de felter, som stilles til rådighed. Kontakt netværksadministratoren, inden du tildeler værdier.

Klik på Foreslå indstillinger for at få installationsprogrammet til at angive TCP/IP-parametrene automatisk.

Marker afkrydsningsfeltet med standardportnavnet (Windows NT, 2000 og XP). Marker dette felt for at bruge standardportindstillingerne til printeren. Hvis dette felt ikke er markeret, vises dialogboksen Angiv portnavn som det næste vindue i guiden.

ADVARSEL! Hvis printeren skal være tilsluttet med andre netværk, vil de TCP/IP-indstillinger, som programmet foreslår, måske ikke være globalt entydige og kan derfor skabe konflikt med andre enheder. Vær opmærksom, når der tilsluttes andre TCP/IP-netværk.

· Hvis printeren allerede har gyldige TCP/IP-indstillinger:
De aktuelle TCP/IP-indstillinger vil blive vist.

ADVARSEL! Ændring af gyldige TCP/IP-indstillinger kan forhindre, at andre brugere får adgang. Kontakt netværksadministratoren, inden du ændrer gyldige indstillinger.

Bemærk! Hvis TCP/IP-parametrene er beskyttet af en adgangskode i styringssoftwaren, f.eks. HP Web Jetadmin, er felterne nedtonede.

Marker afkrydsningsfeltet med standardportnavnet (kun Windows NT, 2000 og XP). Afkryds dette felt for at bruge standardportindstillingerne til printeren. Hvis dette felt ikke er markeret, vises dialogboksen Angiv portnavn som det næste vindue i guiden.

#### Yderligere oplysninger:

Ordliste over termer i forbindelse med netværksudskrivning